**清洗工作中心招标参数**

1. 台面采用SU304不锈材质，厚度≧1.5mm;
2. 柜门合鍂门框，铸造拉手，圆滑不伤手，关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，可选不锈门和晶钢门；
3. 侧板、层板、背板采用SU304不锈钢材质，厚度≧1.0mm;
4. 管架：要求采用SU304不锈钢材质，厚度≧1.2mm;
5. 离地：≦150mm;
6. 清洗工作中心总长≧3500mm;
7. 清洗槽内槽主体材质采用316不锈钢材质,带刻度;
8. 清洗工作中心具备下水器,下水器过滤网可拆卸,采用SU304不锈钢材质,下水器具有高强度的抗腐蚀、抗磨损功能;
9. 清洗工作中心具备两用可伸水出水器，出水器材质采用304不锈钢材质，出水器至少可接入两种水源，出水喷可固定操作，也可360度旋转；
10. 主体柜材质要求采用SU304材质，耐磨耐腐蚀性，不易发霉生锈，易于清理；
11. 柜体底板可移动，材质要求采用SU304不锈钢材质。