**煮沸消毒器 招标参数**

**产品原理：**

主要通过对水的加热恒温，再由水将热力传导给放于其中的医疗物品进行煮沸消毒。

**产品特点要求：**

1、数显控制面板，操作简单，可监视和控制温度；

2、自动设计，具有自动进水/补水/排水/加热/缺水自动补充功能；

3、具备消毒完成后工作窗自动升起功能；

4、具有下降安全应急键；

5、整机采用优质304不锈钢精制而成，坚固耐用；

6、▲采用脚控制或手动控制升降工作窗，还具备清洗完成时工作窗自动升起功能；

7、▲要求具备二类注册证。

**技术参数要求：**

1. 内腔容积：≧110L ；
2. ▲整机尺寸：≦880×785×975mm；
3. 内槽尺寸：≧650×430×380mm；
4. 工作窗尺寸：≧600×400×360mm；
5. 加热功率:≦7500W；
6. 额定电源：三相380V ；
7. 温控范围：常温-99℃可调；
8. 时间范围：1-99分钟可调；
9. 进水/排水方式要求：电动；
10. 补水功能要求：少水自动补充功测 ；
11. 工作窗升降方式要求：手控、脚控、按键全自动；
12. ▲下降保护方式要求：升/降紧急停止键；
13. 消毒结束后要求：自动升起并声光提示；
14. ▲具备至少两个升降杆、电动推杆；

15.▲工作窗前部份半开盖设计，具备防夹手及可观察物品的消毒过程等功能。