**手摇式病床技术参数**

一）、规格及材质

1.规格：2080\*900\*530（mm）

2.材质：钢塑

3.工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。

二）、产品性能

1.手摇二功能：具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°~90°±5°，脚部上升0°~40°±5°。

2.床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

3.床板采用约1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤，美观大方。优质加固件（金属受力加固件厚≧3.0mm），机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤，美观大方。

4.采用静电喷塑处理，环保粉体涂料。

5.床头床尾板采用优质ABS注塑成型，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。

6.六档铝合金护栏，能放置餐板。采用铝合金材质，铝合金支柱，直径19mm，配有耐磨尼龙保护套；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能。铝合金护栏有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。

7.5寸包罩豪华带刹轮，移动无噪音，脚轮材料为防滑耐磨的高强度聚氨酯，防毛发缠绕，移动轻便灵活。

8.输液架为304材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节。

9.医用床垫：表面为防水布套,40mm 高密度海棉+20mm 天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸,布套上不加拉链,用高密度海绵。

三）、配置：床垫1张，豪华四刹车脚轮4个、输液架1支、铝合金护栏1付、ABS床头尾板1对、杂物架1个、餐板1块

**床头柜技术参数**

1.规格：450\*420\*800（mm）

2.床头柜分两层结构。上部份为抽屉，下部份为柜体

3.床头柜的侧边带有毛巾架，外形美观，减省必要空间

4.床头柜整体采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型。

5.抽屉采用二折走珠导轨，推拉顺畅，无燥音。