**医用负压吸引器技术参数表**

1. 适用范围：供医疗机构为病人作普通负压吸引用，不适用于流产吸引用
2. ▲负压压力：0— -200mmHg
3. ▲负压系统工作模式：支持三种模式：连续模式、动态模式、间隔模式
4. ▲极限负压值：—250mmHg
5. ▲最大抽气速度：≥1L/min
6. 电池续航时间：≥12h
7. 真空罐容量：≤300mL
8. 异常提示：漏气、超压和电池电量低提示
9. 噪音：≤55dB(A)
10. 净重：≤0.7kg
11. 正常工作温度范围：5℃～40℃
12. 正常工作湿度范围：≤80%
13. 正常工作大气压力范围：700hPa~1060hPa
14. 使用电源:电压 a.c.100V-240V，频率 50/60Hz