多功能电离子手术治疗机技术参数

1、电源电压：220V±10% 频率 50HZ

2、功率 ：100W

3、输出电压指示：5～15V

4、主载频率：2MHz

5、工作模式：长火、短火

6、操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固

7、单极治疗手柄：1 支,各种治疗头：20 支

8、体积：14cm×32cm×32cm

9、重量 ：3.5kg