血液透析滤过机功能需求：

1.适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。

2.具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。

3.超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到零超滤。

4. 消毒方式采用化学消毒、热消毒、化学加热消毒，消毒脱钙一体化设计

5.消毒后自动关机。透析液AB吸管可联机清洗消毒

6.具有实时透析尿素氮清除率监测装置和血压测量装置

7.HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。

8.有中文操作界面.