血液透析机功能需求

1.适用于各种规格之透析液，同时内置碳酸氢盐干粉装置，具备具备超纯浓缩干粉透析功能。

2.采用双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，控制系统可靠准确。平衡腔需有周期性的压力密闭平衡测试，保证超滤的精准和治疗的安全。

3.有中文操作界面.

4.有可调钠及超滤程序选择。

5.血泵管径应可调节，并能兼容目前市场上所有的血路管

6.消毒方式采用化学消毒、热消毒、化学加热消毒。消毒脱钙一体化设计(按单键，一次完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，时间不超过30分钟。

7.消毒后自动关机,透析液AB吸管可联机清洗消毒。