**有创血压模块技术参数**

1.符合 IEC60601-2-34，YY0783-2010.

2.支持≧8通道

3.IBP 测量范围：-50-360 mmHg

4.IBP精度：±1 mmHg或±2 %, 取大者

5.支持PPV测量，0to50%

6.支持PAWP测量，手动和自动两种模式

7.支持ICP测量

8.支持多道 IBP波形叠加

9.兼容科室现有监护仪的使用。