**美容按摩床参数**

1.额定电压：AC220V，额定频率：50Hz；额定输入功率：180W；

2.规格（长\*宽\*高，单位：mm):1960\*750\*520-900，允差±30mm；

3.床面高度调节高度:520mm-900mm；

4.床面升降行程：0～380mm,允差±30mm；

5.头部断面相对水平面调节角度：-71°～+63°，允差±2°；

6.头部手臂托架调节范围：0～220mm，允差±20mm；

7.腰胸段面相对水平调节角度：0°～+27°，允差±2°；

8.下肢段面相对水平面调节角度：-58°～+53°，允差±2°；

9.床面升降速度：≥10mm/s；

10.整体额定负载:≤200kg+；

11.电动推杆最大推力:6000N;电动推杆行程:0~150mm；

12.电动推杆防护等级:IP54;过载保护:有

13.慢速推杆电机2台，推力大，噪音低；按摩床噪音≤60dB；

14.床面采用高档PU皮革，内置高回弹高密度海绵，不易变形，舒适度好；

15.床板采用高密度板材；床架采用国际方钢，耐用五金，高硬度静电喷塑工艺；

16.配有 4个万向脚轮，具备360度平面旋转功能，方便从不同角度对客户进行按摩；

17.配有气弹簧和铰链，调节床面角度，适应按摩时的不同体位；

18.功能：根据需要调节床面高度以进行全身个部位的按摩，按摩师更好的给客户进行被动训练。