**超短波电疗机技术参数、特点**

电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。机器为落地式，移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的.因而能加大剂量对深层患部进行治疗。

**主要性能指标：**

1.输出功率：200W，允许偏差±20%。

2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±2%。

3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±15%。

4.脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。

5.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

6.工作制：连续工作约≥4h。

7.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。