**腹腔镜镜头技术参数**

1、适用狼牌摄像主机品牌，30 度新型不失真超广角镜高温高压消毒，直径 10mm,工作长度 300mm；

2、带有 HD 标志，镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊 UV 材料，耐高温、高压消毒（134 度，2.3 大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像；