**射频消融治疗系统技术参数**

适用于肝脏肿瘤和甲状腺结节。耗材可以和主机连接，用于人体组织的消融、凝固。

1、呼吸位置感知功能，实时显示呼吸运动，可标定进针位置，精准辅助进针

2、设备功率0~250w可调，最低调节单位为1w

3、多通道电极针工作，可选择1针工作、2针同时工作、3针同时工作

4、电极针在线监测功能，电极针脱落及时警示；中性电极在线监测功能，中性电极脱落及时警示；电极针温度监测功能，可设定监测温度，防止过度消融；中性电极温度监测功能，可设定监测温度，35°至50°可调，超过该温度停止功率输出，防止皮肤灼伤。