
16通道颞颌关节MRI线圈技术参数

一、项目基础信息
1. 设备名称：16通道颞颌耳蜗关节线圈（含MRI自适应线圈控制系统软件）
2. 适配机型：GE 1.5T磁共振系统
3. 采购数量：1套
4. 设备类型：磁共振专用相控阵接收线圈

二、适用成像范围
1. 核心适用：颞下颌关节（TMJ）紊乱综合征各类颞颌关节疾病高分辨率临床磁共振成像
2. 拓展适用：内听道细微结构、内耳神经血管配套高分辨率磁共振成像

三、通用性能技术参数
1. 接收通道数量：≥16通道
2. 连接方式：设备即插即用，适配原厂核磁接口
3. 成像信噪比：≥1500
4. 成像FOV：F/H≥150mm、A/P≥130mm；
5. 并行加速因子：RL≥3、HF≥3、AP≥3
6. [bookmark: _GoBack]配套软件：标配原厂MRI自适应线圈控制系统软件

4、 硬性合规佐证要求
1. 生物兼容性报告：提供线圈人体接触软垫专属生物相容性检测报告，涵盖细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激全项合规检测。
2. 电气安全检测报告：提供同型号合规产品第三方电气安全检测报告。
3. 电磁辐射安全检测报告：提供同型号合规产品第三方电磁辐射安全检测报告。

五、其他要求
供应商所投产品需完全适配院内现有GE1.5T磁共振主机，无需额外改造主机接口，厂家质保、上门安装调试、操作人员免费培训。


