附件
中共台山市委党校教学楼204室LED
显示屏升级改造项目技术要求

一、建设需求 
我校教学楼204室目前采用投影幕布进行教学，显示设备画面模糊，不能满足高清教学需求，拟对204室显示设备进行改造升级，建设LED显示屏。
二、建设目标 
1.教室前端墙上安装1个高清LED显示屏； 
2.显示屏净尺寸≥3.30m×2.02m，尺寸比例16：9 。
三、关键技术点 
LED显示屏1套，含LED显示屏面板、LED屏幕框架、信号接收板卡、视频处理器及其软件、配电箱、线缆等辅助显示器件辅材。LED显示屏主要参数满足以下要求： 
[bookmark: _GoBack]★显示屏净尺寸≥3.30m×2.02m； 
★点距≤1.86mm； 
★平方像素密度 ≥288900 点/㎡； 
★刷新频率≥4200Hz； 
★最大亮度≥800cd/㎡，可调；亮度均匀性＞0.95； 
★对比度≥10000：1； 
★屏幕水平视角 ≥170度，屏幕垂直视角≥170度； 
★使用寿命≥10万小时；平均无故障时间≥1万小时；★色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，衰减率（工作3年）≤ 15％，连续失控点0，离散失控点＜0.0001，出厂时为0，盲点率＜0.0003，出厂时为0； 
★保修：LED显示屏厂家提供3年免费保修。 

