台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目遴选采购方案


一、项目概况

1. 项目名称：台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目

2. 项目背景：我院已于2025年3月加挂“台山市北区医院”牌子，为进一步塑造“台山市北区医院”品牌，规范我院对外形象，同时方便群众识别和前往我院就医，计划在住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称。

3. 项目内容：
  
· 住院楼西侧墙体（发光字1套）：在“台山市妇幼保健院”原有墙体标识的北侧新增发光字“台山市北区医院”。所有不锈钢部件均采用304#不锈钢材质（板材厚度≥1.5mm、侧厚≥1.0mm、底盒厚度≥1.0mm），制作不锈钢烤漆冲孔发光字，侧厚宽度10cm，底盒焊接2cm立体边并烤红色漆；正面安装5mm红色胶板，内嵌蓝景品牌红色LED模组（蓝景灯珠）。墙体其他标识内容及结构保持不变。设计图见附件1。

· 户外景墙（立体字2套）：对院徽重做烤漆（红色，汽车级烤漆工艺）；拆除原有旧字并重新安装；在“台山市妇幼保健院”下方新增“台山市北区医院”名称，采用304#不锈钢烤漆+钛金不锈钢精工字（其中304#不锈钢面板厚度≥1.5mm，钛金不锈钢饰面，汽车级烤漆工艺）。设计图见附件2。

4. 项目预算：人民币45,720.00元（大写：肆万伍仟柒佰贰拾元整），其中住院楼西侧墙体发光字（1套）41,420.00元，户外景墙立体字（2套）4,300.00元。

5. 质保要求：不少于5年。

6. 工期要求：合同签订后30个日历天内完成全部施工工作，并通过验收。

二、采购依据

1. 《台山市妇幼保健院采购管理制度》；
2. 《台山市妇幼保健院院内采购供应商遴选制度》。


三、采购方式

根据《台山市妇幼保健院院内采购供应商遴选制度》，采用公开遴选方式，在我院官网发布遴选公告，公开征集供应商，经评审择优确定成交供应商。


四、预算金额及最高限价

1. 项目预算金额：人民币45,720.00元。

2. 最高限价：人民币45,720.00元，供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。

3. 报价要求：报价为含税综合总价，包含设计及技术服务费、字体拆除费、字体制作费、LED光源及电气部分、钢结构支架/背架费用、安装施工费、运输及物流费、安全措施费、税费、施工区域原状恢复费、售后服务费等一切完成本项目所需的全部费用。成交后不得以任何理由要求追加费用。

4. 现场勘察要求：本项目不组织集中踏勘。以上规格尺寸来源于设计图纸，供应商须自行踏勘现场核实确认，最终施工以现场实际测量为准，成交后不因尺寸差异调整合同价款。供应商必须自行踏勘现场，充分评估施工难度及成本。成交后，供应商不得以“实际规格与图纸不符”“底板状况与预期不一致”等任何理由，向采购人提出费用追加或工期顺延要求。


五、供应商资格要求

1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人、其他组织或个体工商户；
2. 供应商须具有有效的营业执照，经营范围包含标识标牌制作安装、户外广告设施制作安装或钢结构施工等相关业务；
3. 供应商在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价；
5. 本项目不接受联合体参与。

六、安全资质与现场安全保护责任

（一）企业资质

供应商应至少具备以下资质之一（等级与项目规模匹配）：
建筑工程施工总承包（三级及以上）
建筑幕墙工程专业承包（二级及以上）
钢结构工程专业承包（三级及以上）

（二）安全生产许可证

须持有有效的安全生产许可证。

（三）特种作业人员持证要求

所有参与特种作业的人员必须持证上岗。供应商须在响应文件中提供以下在有效期内的证书复印件：

	作业类型
	证书要求

	高空作业
	应急管理部门核发的《特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）》

	焊接作业
	应急管理部门核发的《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》

	电气作业
	应急管理部门核发的《特种作业操作证（低压电工作业）》



高处作业指在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

说明：
1. 供应商须根据自身施工方案如实提供相应特种作业人员证书。
2. 若施工方案中不涉及焊接作业的，供应商须在响应文件中出具《无焊接作业说明》（格式自拟），说明本项目施工过程中不涉及焊接作业，并承诺如实际施工中需进行焊接作业的，将安排持证人员上岗。
3. 如供应商实际施工中涉及焊接作业但未提供焊接作业人员证书的，视为不符合安全资质要求。

（四）安全与保险要求

供应商须为所有现场作业人员购买足额的人身意外伤害保险或雇主责任险。

（五）动火作业管理

涉及动火作业的，施工前须向医院总务股办理动火审批手续，配备灭火器材并设专人监护。施工现场严禁吸烟、违规动火。动火作业人员须持有《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》。

（六）高空作业管理

· 凡在坠落高度基准面2米及以上的高处作业，必须：
· 系好安全带，戴好安全帽；
· 搭设安全防护设施或使用安全网；
· 严禁高空抛物；
· 作业区域下方设置警戒区，安排专人监护。

（七）现场安全保护与第三方责任

1. 现场安全保护：供应商在施工期间须做好施工现场的安全防护工作，在施工区域设置明显的安全警示标志，采取有效措施防止无关人员进入施工区域。
2. 第三方责任：因供应商施工原因导致施工现场及周边人员（含医院工作人员、患者及家属、其他第三方人员）受伤，或导致医院设施设备、公共设施、他人财物损坏的，由供应商承担全部赔偿责任和法律责任。
3. 施工恢复：施工过程中对墙体、地面、绿化等现场环境造成破坏的，由供应商负责无偿修复至原状。修复产生的所有费用已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。


七、技术要求

本项目主要技术参数详见附件3《项目采购需求书》，核心要求如下：

发光字：所有不锈钢部件均采用304#不锈钢材质（板材厚度≥1.5mm、侧厚≥1.0mm、底盒厚度≥1.0mm），汽车级烤漆或氟碳漆，蓝景品牌LED光源（IP65及以上），立体边高度≥120mm。

户外景墙字：采用304#不锈钢烤漆+钛金不锈钢精工字（面板厚度≥1.5mm，钛金不锈钢饰面，汽车级烤漆工艺）。

钢结构：国标热镀锌方管，满焊工艺，环氧防锈漆+氟碳漆防腐处理，抗风等级≥10级。

电气：防水配电箱，具备过流、过压、短路、过热保护，3C认证。

安装精度：单字偏差≤±2mm，整体排版偏差≤±3mm。

施工恢复：施工过程中对墙体、地面、绿化等现场环境造成破坏的，由供应商负责无偿修复至原状。

验收标准：符合CJJ/T 149-2021《城市户外广告和招牌设施技术标准》、GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》、GB 50017-2017《钢结构设计标准》、GB 50661-2011《钢结构焊接规范》。

八、评审方法

采用综合评审法。评审小组对通过资格性审查的供应商，从以下维度进行综合评定：

	评审维度
	权重
	说明

	价格
	40%
	价格得分 =（最低有效报价 ÷ 该供应商报价）× 40

	技术方案及施工组织
	25%
	材料品牌、制作工艺、施工方案合理性

	安全措施
	15%
	高空作业、动火作业安全方案及人员持证情况、第三方责任保障

	质保及售后服务
	10%
	质保年限、响应时间、巡检频率

	业绩
	10%
	近三年类似项目业绩



综合得分最高者为成交供应商。

九、附件

1. 附件1：住院楼西侧墙体设计图
2. 附件2：户外景墙设计图
3. 附件3：项目采购需求书（详细技术参数）
4. 附件4：公开遴选公告
5. 附件5：供应商响应文件格式
6. 附件6：资格性符合性审查表
7. 附件7：综合评审标准表
8. 附件8：合同草案
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 附件1：住院楼西侧墙体设计图
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 附件2：户外景墙设计图
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 附件3：项目采购需求书


一、项目概述

我院已于2025年3月加挂“台山市北区医院”牌子，为进一步塑造“台山市北区医院”品牌，规范我院对外形象，同时方便群众识别和前往我院就医，计划在住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称。

二、采购内容

（1）住院楼西侧墙体发光字（1套）：在“台山市妇幼保健院”原有墙体标识的北侧新增发光字“台山市北区医院”。所有不锈钢部件均采用304#不锈钢材质（板材厚度≥1.5mm、侧厚≥1.0mm、底盒厚度≥1.0mm），制作不锈钢烤漆冲孔发光字，侧厚宽度10cm，底盒焊接2cm立体边并烤红色漆；正面安装5mm红色胶板，内嵌蓝景品牌红色LED模组（蓝景灯珠）。墙体其他标识内容及结构保持不变。

（2） 户外景墙立体字（2套）：对院徽重做烤漆（红色，汽车级烤漆工艺）；拆除原有旧字并重新安装；在“台山市妇幼保健院”下方新增“台山市北区医院”名称，采用304#不锈钢烤漆+钛金不锈钢精工字（其中304#不锈钢面板厚度≥1.5mm，钛金不锈钢饰面，汽车级烤漆工艺）。

三、住院楼西侧墙体技术参数要求

（一）字壳主体参数

1. 材质要求

板材材质：所有不锈钢部件均采用304#不锈钢材质。板材厚度≥1.5mm，侧厚≥1.0mm，底盒厚度≥1.0mm。须符合GB/T 20878《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。

板材要求：表面平整，无划痕、锈蚀、瑕疵。

2. 制作工艺

切割工艺：采用激光切割或等离子切割，切口平整，无毛刺、无金属削及其他污染物。

焊接工艺：采用氩弧焊（二保焊）焊接立体边，焊缝饱满、无虚焊、夹渣、气孔；手工打磨至平整光滑，用原子灰覆盖找平后以细砂纸打磨至完全平整。

字壳厚度（边高）：立体边高度不小于120mm，侧厚宽度10cm。

底盒工艺：底盒采用1.0mm厚304#不锈钢板，焊接2cm立体边并烤红色漆。

正面面板：安装5mm红色胶板。

冲孔要求：

· 孔径：≥9mm
· 孔距：≤30mm（中对中）
· 孔距均匀排布，亮度均匀度≥85%

3. 表面烤漆处理

烤漆工艺：采用汽车级烤漆或氟碳漆，2遍底漆+3遍面漆，进入烤房高温烤干。

漆面要求：无漏喷、露底、流挂、针眼、气泡等缺陷；表面无明显错边、吸瘪、鼓包、翘曲等缺陷。

颜色：按医院标准色（红色/指定色）执行。

耐久性：户外使用≥5年无明显褪色、锈蚀。

（二）LED光源参数

1. 光源型号：采用蓝景品牌红色LED防水模组。

2. 光源性能参数：

	参数项目
	技术要求

	灯珠封装
	贴片LED

	单颗功率
	0.15-0.2W

	光效
	≥100lm/W

	单颗亮度
	≥11流明

	色温
	红光：10000K-12000K；白光：6000K-7000K（正白）

	偏差
	±500K以内

	显色指数
	≥80

	发光角度
	≥160°

	防护等级
	IP65及以上

	工作温度
	-40℃～+80℃

	死灯率
	单字死灯率≤1‰



（三）电气系统参数

1. 电源（变压器）

	参数项目
	技术要求

	输入电压
	AC 220V

	输出电压
	DC 12V（与光源匹配）

	功率配置
	按光源总功率的1.2-1.5倍冗余配置

	转换效率
	≥85%

	防护等级
	IP67及以上

	保护功能
	具备过流、过压、短路、过热保护功能

	认证
	提供3C认证或CE认证证书



2. 配电控制系统

	组件
	要求

	配电箱
	户外防水型配电箱1套

	控制元件
	含空气开关、交流接触器、定时器（时控开关）

	稳压器
	配置稳压器

	漏电保护
	配置空开漏电保护器



3. 线缆要求

	参数项目
	技术要求

	主线电缆
	国标铜芯电缆

	线径要求
	2.5mm²及以上国标纯铜线

	防护处理
	金属线管保护+隐蔽走线




（四）安装要求

	项目
	要求

	单字尺寸偏差
	≤±2mm

	字间距/整体排版偏差
	≤±3mm

	安装平面度误差
	≤2mm（激光水平仪校准）

	相邻字间预留
	3mm伸缩缝（防热胀冷缩）

	抗风等级
	≥10级，符合CJJ/T 149-2021

	防水处理
	字壳背面做防水密封处理

	安全固定
	字壳背面预装铝角码（挂耳），间距≤500mm，与钢架螺栓/拉铆固定



（六）施工恢复与现场安全责任

1. 施工恢复要求

施工过程中对墙体、地面、绿化等现场环境造成破坏的，由供应商负责无偿修复至原状。修复产生的所有费用已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。

2. 现场安全保护与第三方责任

供应商在施工期间须做好施工现场的安全防护工作，在施工区域设置明显的安全警示标志，采取有效措施防止无关人员进入施工区域。因供应商施工原因导致施工现场及周边人员（含医院工作人员、患者及家属、其他第三方人员）受伤，或导致医院设施设备、公共设施、他人财物损坏的，由供应商承担全部赔偿责任和法律责任。

（七）验收标准

1. 验收依据

CJJ/T 149-2021《城市户外广告和招牌设施技术标准》
GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》
GB 50017-2017《钢结构设计标准》
GB 50661-2011《钢结构焊接规范》

2. 验收内容

	验收项目
	要求

	外观质量
	漆面完整、无缺陷，字体平整、无变形

	发光效果
	亮度均匀度≥85%，无暗区、无死灯

	结构安全
	焊缝牢固、无虚焊，支架稳固、无松动

	电气安全
	线路绝缘电阻达标，漏电保护装置灵敏

	防水性能
	无渗水、漏水现象

	施工恢复
	施工现场已清理，破坏部位已修复至原状



（八）质保与维护

	项目
	要求

	整体质保期
	≥5年

	电源质保期
	≥5年

	巡检频率
	每季度巡检1次，每年全面检修1次

	故障响应
	质保期内出现故障，24小时内到场维修更换

	维保范围
	涵盖发光字主体、光源、线路、控制器等全部组件



说明：以上参数中标注的具体尺寸（如字高、字宽）以现场实测为准。




附件4：公开遴选公告

台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目公开遴选公告

台山市妇幼保健院现对住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目进行公开遴选采购，欢迎符合条件的供应商参与。

一、项目名称：台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目

二、项目预算：人民币45,720.00元（最高限价）

3、 项目内容：

1. 住院楼西侧墙体发光字（1套）：在“台山市妇幼保健院”原有墙体标识的北侧新增发光字“台山市北区医院”。所有不锈钢部件均采用304#不锈钢材质（板材厚度≥1.5mm、侧厚≥1.0mm、底盒厚度≥1.0mm），制作不锈钢烤漆冲孔发光字，侧厚宽度10cm，底盒焊接2cm立体边并烤红色漆；正面安装5mm红色胶板，内嵌蓝景品牌红色LED模组（蓝景灯珠）。墙体其他标识内容及结构保持不变。

2. 户外景墙立体字（2套）：对院徽重做烤漆（红色，汽车级烤漆工艺）；拆除原有旧字并重新安装；在“台山市妇幼保健院”下方新增“台山市北区医院”名称，采用304#不锈钢烤漆+钛金不锈钢精工字（其中304#不锈钢面板厚度≥1.5mm，钛金不锈钢饰面，汽车级烤漆工艺）。

四、现场勘察要求：

本项目不组织集中踏勘。以上规格尺寸来源于设计图纸，供应商须自行踏勘现场核实确认，最终施工以现场实际测量为准，成交后不因尺寸差异调整合同价款。供应商必须自行踏勘现场，充分评估施工难度及成本。成交后，供应商不得以“实际规格与图纸不符”“底板状况与预期不一致”等任何理由，向采购人提出费用追加或工期顺延要求。

五、供应商资格要求：见遴选方案第五条（五、供应商资格要求)。

六、安全作业要求：涉及高空作业、动火作业的，须持证上岗并办理审批手续。见遴选方案第六条(六、安全资质与现场安全保护责任)。

七、安全责任特别提示：

供应商在施工期间须做好现场安全防护工作。因供应商施工原因造成施工现场及周边人员受伤或医院设施、他人财物损坏的，由供应商承担全部赔偿责任和法律责任。供应商须在响应文件中提供安全施工方案及人员保险承诺。

8、 报名方式及响应文件递交

· 报名方式：
1. 报名时间： 以公告为准（节假日除外），逾期不予受理。
2. 报名方式（二选一）：
(1) 方式一：现场报名
地点：台山市台城街道办事处顺安路28号（台山市妇幼保健院行政楼四楼总务股）
联系人：陈先生
联系电话：0750-5559310
(2) 方式二：邮箱报名
邮箱：3975462749@qq.com
邮件主题格式："项目报名+供应商名称"
3. 报名资料： 提交遴选方案第五条（五、供应商资格要求)。

· 响应文件递：
1. 递交截止时间及递交地点：另行通知，仅通知报名成功的供应商；
2. 密封要求：响应文件须密封包装，封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话；
3. 未按要求密封或逾期送达的，不予受理。

九、评审方式：综合评审法（价格40%、技术方案25%、安全措施15%、质保10%、业绩10%）。

十、联系方式

联系人：陈先生
联系电话：0750-5559310
地址：台山市台城街道办事处顺安路28号台山市妇幼保健院总务股


台山市妇幼保健院
2026年8月17日


 附件5：供应商响应文件格式

一、封面格式

台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目

响应文件

供应商名称：____________________（加盖公章）

联系人：________________________

联系电话：______________________

日期：______年______月______日


二、响应文件目录

1. 响应函
2. 报价一览表及报价明细表
3. 营业执照副本复印件
4. 法定代表人身份证明及授权委托书
5. 资质证书复印件（建筑业企业资质、安全生产许可证）
6. 特种作业人员证书复印件（高空作业、焊接、电气）
7. 安全施工方案（含高空作业、动火作业安全措施、现场安全保护措施、第三方责任保障）
8. 无焊接作业说明（如不涉及焊接作业须提供）
9. 技术方案（材料品牌、制作工艺、施工组织）
10. 质保及售后服务承诺函（自拟）
11. 近三年类似项目业绩（合同复印件或验收证明）
12. 现场勘察确认书
13. 信用记录查询截图（“信用中国”）
14. 廉洁承诺书


三、响应函

致：台山市妇幼保健院

1. 我方已仔细研究了“台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加‘台山市北区医院’名称项目”遴选公告的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元整（¥________.00）（含税）的报价参与本项目，并按遴选公告要求完成全部工作内容，提供____年质保服务。
2. 我方承诺在报价有效期内不修改、不撤销响应文件。
3. 如我方中选，我方承诺在合同约定期限内完成全部工作，质保期内严格履行质保义务。
4. 我方保证所提供的材料及施工质量符合国家相关标准。
5. 我方已自行踏勘现场，核实了实际尺寸规格及施工条件，确认报价已综合考虑现场全部情况及一切不可预见因素。
6. 我方确认报价为含税综合总价，已包含完成本项目的一切费用。
7. 我方承诺所有特种作业人员均持有效证书上岗。
8. 我方承诺：若因我方施工原因导致施工现场及周边人员受伤或医院设施、他人财物损坏的，我方承担全部赔偿责任和法律责任。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日


四、报价一览表

	项目
	内容

	项目名称
	台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加"台山市北区医院"名称项目

	供应商名称
	

	报价金额（元）
	¥________.00

	大写金额
	人民币____________________整

	质保年限
	____年（承诺不低于5年）

	工期承诺
	合同签订后____个日历天内完成（承诺不超过30天）

	备注
	包括住院楼西侧墙体发光字（1套）、户外景墙立体字（2套）。



供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日


五、安全施工方案（参考提纲）

供应商须在响应文件中提供安全施工方案，至少包含以下内容：

	序号
	内容要求

	1
	高空作业安全措施：安全带、安全帽配置，防护设施搭设方案，警戒区设置，监护人员安排

	2
	动火作业安全措施：动火审批流程，灭火器材配置，监护人安排，焊渣防护

	3
	人员持证情况：高空作业、焊接、电气作业人员证书清单及复印件

	4
	现场安全保护措施：施工区域安全警示标志设置，防止无关人员进入施工区域的具体措施

	5
	第三方安全保障：施工现场及周边人员安全防护措施，设施设备保护方案

	6
	应急预案：高空坠落、火灾、人员受伤等突发情况的应急处置方案

	7
	保险保障：作业人员人身意外伤害保险或雇主责任险购买证明



供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日


六、廉洁承诺书

致：台山市妇幼保健院

为确保“台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加‘台山市北区医院’名称项目”采购活动的公平、公正、公开，我方郑重承诺：

1. 不向院方采购小组成员及相关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；
2. 不宴请院方采购小组成员及相关工作人员；
3. 不与其他供应商串通报价，不以不正当手段损害其他供应商的合法权益；
4. 不提供虚假材料谋取中选；
5. 如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日


 附件6：资格性符合性审查表

台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目
资格性符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	一、资格性审查

	1
	营业执照有效性
	具有有效营业执照，经营范围符合要求
	
	
	

	2
	信用记录
	未被列入"信用中国"失信被执行人名单、重大税收违法失信主体
	
	
	

	3
	联合体
	非联合体参与
	
	
	

	资格性审查结论：全部符合方可进入下一环节

	二、符合性审查

	1
	报价有效性
	报价未超过最高限价45,720.00元
	
	
	

	2
	质保承诺
	承诺5年及以上质保期
	
	
	

	3
	工期承诺
	承诺30个日历天内完成
	
	
	

	4
	安全资质
	提供安全生产许可证及特种作业人员证书
	
	
	

	5
	响应文件完整性
	响应文件密封完好，资料齐全
	
	
	

	符合性审查结论：全部符合方可进入综合评审




评审小组签名：____________________

日期：______年______月______日


 附件7：综合评审标准表

台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目
综合评审标准表

	序号
	评审维度
	权重
	评分标准
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	1
	价格
	40%
	价格得分 =（最低有效报价 ÷ 该供应商报价）× 40
	
	
	

	2
	技术方案及施工组织
	25%
	材料品牌（1~10分）、制作工艺（1~8分）、施工组织方案（1~7分）
	
	
	

	3
	安全措施
	15%
	安全方案完整性（1~4分）、人员持证齐全（1~4分）、保险保障（1~3分）、第三方责任保障（1~4分）
	
	
	

	4
	质保及售后服务
	10%
	质保年限（5年以上每年加1分，满分5分）、响应时间（1~3分）、巡检频率（1~2分）
	
	
	

	5
	业绩
	10%
	近五年类似项目，每项2分，满分10分
	
	
	

	总分
	100%
	
	
	
	
	



评审小组签名：____________________

日期：______年______月______日


 附件8：合同草案

台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目合同

甲方（采购人） ：台山市妇幼保健院
统一社会信用代码：____________________
法定代表人：____________________
地址：台山市台城街道办事处顺安路28号
联系人：____________________
联系电话：____________________

乙方（供应商） ：____________________
统一社会信用代码：____________________
法定代表人（或负责人） ：____________________
地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：台山市妇幼保健院住院楼西侧墙体及户外景墙增加“台山市北区医院”名称项目。
2. 项目地点：台山市台城街道办事处顺安路28号。
3. 项目内容：
（1）住院楼西侧墙体发光字（1套）： 在“台山市妇幼保健院”原有墙体标识的北侧新增发光字“台山市北区医院”。所有不锈钢部件均采用304#不锈钢材质（板材厚度≥1.5mm、侧厚≥1.0mm、底盒厚度≥1.0mm），制作不锈钢烤漆冲孔发光字，侧厚宽度10cm，底盒焊接2cm立体边并烤红色漆；正面安装5mm红色胶板，内嵌蓝景品牌红色LED模组（蓝景灯珠）。墙体其他标识内容及结构保持不变。
（2）户外景墙立体字（2套）： 对院徽重做烤漆（红色，汽车级烤漆工艺）；拆除原有旧字并重新安装；在“台山市妇幼保健院”下方新增“台山市北区医院”名称，采用304#不锈钢烤漆+钛金不锈钢精工字（其中304#不锈钢面板厚度≥1.5mm，钛金不锈钢饰面，汽车级烤漆工艺）。
4. 具体要求：详见附件《项目采购需求书》。

第二条 合同金额

1. 本合同总金额为人民币________元整（¥________.00）（含税）。
2. 该价格为综合总价（含税），包含设计及技术服务费、字体拆除费、字体制作费、LED光源及电气部分、钢结构支架/背架费用、安装施工费、运输及物流费、安全措施费、税费、施工区域原状恢复费、售后服务费等一切完成本项目所需的全部费用。
3. 乙方确认已自行踏勘现场，充分了解现场情况及施工条件。本合同价款已包含完成本项目所需的一切费用，乙方不得以“实际规格与图纸不符”“底板状况与预期不一致”等任何理由，向甲方提出费用追加或工期顺延要求。

第三条 付款方式

1. 项目全部完成并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具的合法有效发票后15个工作日内，支付合同总价的97% ，即人民币________元整（¥________.00）。
2. 剩余合同总价的3% ，即人民币________元整（¥________.00）作为质保金，待质保期满且乙方全面履行质保义务后，甲方在15个工作日内无息退还。

第四条 工期要求

1. 工期：合同签订后30个日历天内完成全部施工工作。
2. 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

第五条 质量及验收标准

1. 质量标准：符合CJJ/T 149-2021《城市户外广告和招牌设施技术标准》、GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》、GB 50017-2017《钢结构设计标准》、GB 50661-2011《钢结构焊接规范》等标准要求。
2. 验收程序：项目完成后，乙方提交验收申请，甲方在7个工作日内组织验收。
3. 验收标准：
   外观质量：漆面完整、无缺陷，字体平整、无变形；
   发光效果：亮度均匀度≥85%，无暗区、无死灯；
   结构安全：焊缝牢固、无虚焊，支架稳固、无松动；
   电气安全：线路绝缘电阻达标，漏电保护装置灵敏；
   防水性能：无渗水、漏水现象；
   施工恢复：施工现场已清理，施工过程中破坏的墙体、地面、绿化等部位已修复至原状。

第六条 安全施工与现场保护

1. 乙方须严格遵守国家及医院有关安全生产的法律法规，落实安全施工责任制。
2. 涉及高空作业的，作业人员须持有有效的高处作业特种作业操作证，施工时须系安全带、戴安全帽，搭设安全防护设施，严禁高空抛物。
3. 涉及动火作业的，施工前须向医院保卫部门办理动火审批手续，配备灭火器材并设专人监护。施工现场严禁吸烟、违规动火。
4. 乙方须为所有现场作业人员购买足额的人身意外伤害保险或雇主责任险。
5. 现场安全保护：乙方在施工期间须做好施工现场的安全防护工作，在施工区域设置明显的安全警示标志，采取有效措施防止无关人员进入施工区域。
6. 第三方责任：因乙方施工原因导致施工现场及周边人员（含医院工作人员、患者及家属、其他第三方人员）受伤，或导致医院设施设备、公共设施、他人财物损坏的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。
7. 施工恢复：施工过程中对墙体、地面、绿化等现场环境造成破坏的，由乙方负责无偿修复至原状。修复产生的所有费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。
8. 因乙方原因造成的人员伤亡、设施损坏等安全事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何连带责任。

第七条 质保与维护

1. 整体质保期：不少于5年（电源同期限）。
2. 巡检频率：每季度巡检1次，每年全面检修1次。
3. 故障响应：质保期内出现故障，24小时内到场维修更换。
4. 维保范围：涵盖发光字主体、光源、线路、控制器等全部组件。
5. 质保期内因质量问题产生的一切费用由乙方承担。
6. 如乙方未在约定时间内履行质保义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，相关费用从质保金中扣除；质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

第八条 违约责任

1. 乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同。
2. 乙方交付的货物或服务质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在限期内整改，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同。
3. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金。

第九条 廉洁条款

双方应严格遵守国家有关廉洁自律的法律法规，不得以任何形式进行商业贿赂或其他不正当行为。乙方不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等。如有违反，甲方有权解除合同并追究法律责任。

第十条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

1. 本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
3. 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章） ：台山市妇幼保健院
法定代表人/授权代表（签字）：__________
日期：______年______月______日

乙方（盖章） ：____________________
法定代表人/授权代表（签字）：__________
日期：______年______月______日



台山市妇幼保健院
2026年8月17日
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