# 附件1：台山市人民医院云桌面电脑项目拟采购清单及基本要求

1. 拟采购清单。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 云服务器 | 台 | 待定 | 各生产厂家根据自身产品情况，参照项目建设内容提供云服务器数量。 |
| 2 | 相关软件及授权 | 套 | 待定 | 各生产厂家根据自身产品情况，参照项目建设内容提供相关软件及授权数量。（备注：正版桌面操作系统软件除外。） |
| 3 | 终端设备（包括云终端、显示器、USB 鼠标、键盘等，且要求为同一品牌） | 台 | 300 | 初定240个瘦终端+60个胖终端，设备基本要求详见下方。 |

1. 设备及软件基本要求
	1. 云桌面项目产品功能及技术要求如下：
		1. 整体架构要求：能提供基于存储或超融合构架完整的云桌面电脑方案；支持标准化的体系架构设计，完整的生命周期管理；能通过虚拟桌面控制平台实现集中可视化管理、运维监控；支持统一安全策略，且安全可控；支持无缝扩容；支持本地、异地容灾备份或云端快速恢复。
		2. 云桌面系统及环境要求：支持一体化云终端、笔记本、普通PC、智能终端等，兼容主流Linux、Windows系列桌面操作系统及主流应用（WPS office、Microsoft Office、Internet Explorer、Google Chrome，Adobe PDF阅读器等） 。
	2. 云桌面瘦终端虚拟化最低配置要求：
		1. CPU：Intel 4核 i3 12代2.8GHz及以上
		2. 内存：8GDDR4及以上
		3. 硬盘：256G及以上
	3. 云桌面瘦终端接口规格要求：

USB3.0接口2个及以上 USB2.0接口4个及以上，VGA及HDMI 接口各1个，1000M网口，3.5mm耳机及麦克风插孔各1个

* 1. 云桌面胖终端技术参数要求：
		1. CPU：Intel 6核 i5 12代 主频2.5GHz及以上
		2. 内存：8GDDR4及以上
		3. 硬盘：固态硬盘256G及以上
		4. 接口：USB3.0及USB2.0接口各4个及以上，VGA、HDMI、DP 、Type-C接口各1个，1000M网口，3.5mm耳机插孔1个
		5. 扩展性：可扩展内存插槽1个，可扩展固态硬盘插槽1个，可扩展机械硬盘插1个
		6. 一键恢复：支持。
	2. 显示器技术参数要求：23.8寸以上IPS屏，分辨率1920 x 1080以上，VGA及HDMI接口各1个。
	3. 配备标准键盘及USB鼠标。
	4. 利旧要求：可将院方现有的物理PC纳入同一管理平台。