**多功能包埋机技术参数**

1、蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸、储镊块温度控制:室温~99℃

2、组织保护缸温度控制:室温~99℃

3、操作台温度控制:室温~99℃

4、环境温度:0℃~45℃

5、蜡缸容积:8L

6、重量:40KG

7、包埋机尺寸:670x680x540mm

8、电压:220V,50HZ

9、功率:800W冷冻台技术参数

1、冷台面积:365X330mm

2、电压:220V,50HZ

3、功率:100W

4、冷台温度:-20℃~室温

5、冷台尺寸:380x680x450mm

6、重量:25KG;