**台山市人民医院购买西门子32排CT机和西门子**

**64排128层CT机三年维保服务项目采购需求**

**1、机型及具体维保范围：**

1.1设备品牌及维保类型：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备 | 数量 | 维保类型 | 维保年限 |
| 1 | 64排CT（Smatom perspective） | 1台 | 全保 | 3年(自合同生效算起） |
| 2 | 32排CT（Somatom Definition AS） | 1台 | 全保 | 3年(自合同生效算起） |
|  |  |  |  |  |

1.2维保范围：包含每台机器1条全新球管、探测器、主机系统、计算机系统等所有常规备件更换。包含显示器及影像控制系统、重建系统的维修；包含定期保养（1年4次），不限次数的技术支持和现场维修；

**2、保修服务内容详情：**
2.1安全性检查：按照设备厂家标准及相关最新规定执行。包括：制定检查计划；机构安全检查；电气安全检查；记录检查结果。以上内容形成保养报告，交我院备查。
2.2预防性保养：制定保养计划，并按照保养计划及时做好保养工作，以保证设备处于最佳运行状态。包括：按照保养计划更换损耗部件；检测；按照厂家标准进行调校；确认各项技术指标及性能；记录设备状况。以上内容形成保养报告，交我院备查。
2.3具备设备维修保养资质：近5年都专注于CT维修保养服务的工程师。
2.4服务响应时间：故障24小时响应，并有专职工程师跟进，作出初步故障原因反馈；24小时到达现场进行修复，保证设备开机率在96%以上（按全年365个日历日计算）。

2.5有专职工程师跟进我院的服务。

2.6服务期间，能提供免费软硬件升级服务。

2.7维修及升级服务中所用到的配件必须为原厂配件。并保证维修后的技术参数与原机数据相同，配件供应100%保障，且24小时内必须能提供配件，满足设备正常运行要求,不会给设备带来危害，并保证年度设备性能检测合格。